# 玻璃定制

为了达到最大透光率以获得最高流明值输出，建议在淘宝上定制专门的双面镀膜AR钢化玻璃。对于玻璃的供应商我推荐淘宝的【[首页-古洛玻璃-淘宝网](https://shop33401513.taobao.com/?spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dshopinfo.7a4f7dd6pRJu5o)】按照所需的规格定制的报价是一片300RMB。玻璃的规格如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| 玻璃基材 | 超白光学玻璃 |
| 镀膜类型 | 绿色AR减反射膜（**需要注意的是膜层颜色，紫色和蓝色会导致出光色温贬低变得更绿**） |
| 镀膜方式 | 双面镀膜（透光率要求达到98%以上） |
| 玻璃形状 | 圆形 |
| 玻璃直径 | 118mm |
| 玻璃厚度 | 4mm |
| 边缘工艺 | 磨砂+保护性倒角避免刮伤手 |

# 光杯定制

该手电的光杯为铝合金材质，采用五轴CNC+光面电镀。对于光杯的定制您可以联系1688的这两家供应商：[宏广照明](https://hghlightingcn.1688.com/page/index.html?spm=0.0.wp_pc_common_header_companyName_undefined.0) 以及 [东莞旺达精密五金有限公司](https://www.1688.com/factory/b2b-22144382303900e311.html) 并提供工程中的反光杯外形3D文件进行定制。定制费用大约在1000至2000人民币。每次定制通常会提供6-10个光杯供您测试出光效果。